# 购买软件流程

## 1、客户需求

1.1、确认客户的版本。标准版、带App版、定制版。

1.2、定制版，评估开发周期

1.3、了解客户所需要接入设备容量。（标准版、带App版本默认最大1000台并发）

1.3、定制版

 1.3.1、<=5000台并发

 1.3.2、<10万台并发

## 2、客户确认后，需要提供相关信息

平台：

2.1、Logo 尺寸(a、登录界面Logo 694\*300 px、内页左上角Logo 192\*72 px,格式png)、系统名称、版权信息

2.2、域名

2.3、系统配置所需要信息

 2.3.1、邮箱（邮箱名、密码、SMTP、端口、是否加密）

 2.3.2、Google 地图、百度地图。 KEY

 2.3.3、基站定位。Google LBS KEY

Google 地图

a、注册“Maps JavaScript API”，获取Key

地址https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=en-us

Google 基站定位接口

b、注册“Google Maps Geolocation API”,获取Key

地址：https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en-us

App：

2.4、App名称、版本信息、App 图标、启动界面、App ID

 2.4.1、App 图标尺寸，格式为png

a、mipmap-hdpi 72\*72px

b、mipmap-mdpi 48\*48px

c、mipmap-xhdpi 96\*96px

d、mipmap-xxhdpi 144\*144px

2.4.2、启用界面

 720 \* 1280 px 格式为png

2.5、Android : Google play 商店。帐号、密码。

 https://play.google.com/apps/publish

2.6、IOS : App Store 商店。帐号、密码。

https://itunesconnect.apple.com/login

注：发布App 只负责将程序上传，审核相关由客户负责，我们配合。

## 3、按要求让客户提供服务器

3.1、客户自己提供服务

3.1.1、服务器要求，请查看“温湿度监控平台-服务器要求\_v1.5.62.docx”文档。

3.1.2、安装软件、并调试。

注：服务器要求Windows 2008 R2 以上系统。并且是微软官方纯净版本。

3.2、由我们提供服务

 3.2.1、微软云

 https://azure.microsoft.com

3.2.2、亚马逊AWS

 https://aws.amazon.com

## 4、交付

4.1、提供系统管理员帐号

4.2、系统维护说明书

4.3、系统说明书。“温湿度监控平台-用户操作手册.docx”

## 5、后期维护事情

5.1、免费维护1年。（仅限软件的问题）