**TZONE LBS 离线地图包**

* **说明文档**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **状态** | □ 草稿 □ 评审 √ 发布 □ 修订 | | |
| **版本号** | V1.0 | | |
| **作者** | Forrest wu | **发布时间** | 2015.11.30 |

# 前 言

尊敬软件工程师，非常感谢您使用天圆产品“TZONE LBS”，

此文档为你介绍如何使用离线地图。

## 概述

### 概述

离线地图包是为配合定位引擎使用，更直观在界面显示位置信息。


### 功能概述

* 1. 2D室内地图展示、点击、绽放、旋转等
  2. 地图覆盖物


## 离线地图包结构

离线地图包需要放到手机SD卡根目录。


注：请不要修改文件夹名称




map\_package 目录下，放对应图片数据。




如文件夹 2 ：为“海鹰大厦16D”。info.txt 第一行为当前地图名称。



~/TZONELBS/map\_package/2/0 为地图中楼层、或区域数据。




info.txt 楼层、区域信息




bg.png 为地图背景

bs.txt 基站信息



area.txt 区域信息



最终显示效果

