产品概述：

本一次性温度记录仪，用于低成本跟踪监测冷链运输，食品药品安全运
输或其他温度敏感货物，环境等领域的温度变化情况,以便验证整个过程
的温度条件是否规范。典型应用场景是货物发出方，只需简单按动一个
按钮，便可开始温度自动采集存储，当到达目的地，从货物中取出本记
录仪，撕开塑料封袋，插入任何一台计算机，便可自动生成PDF报告文档

便可以轻松读出温度数据。由于多数情况下，记录仪无法回应，所以采用传统的
温度记录仪，成本太高，而本记录仪正是解决此问题的理想之选。

规格：

       类型：一次性记录仪。
测量范围：-30℃～+70℃(-22℉ to 158℉)。
测量误差：±0.5℃ (±0.9℉)。
     精度：±0.1℃ (±0.1℉)。
数据容量：最大8640数据。
记录时长：30天，60 天，90 天. 其他可选。
开始方式：按键。
停止方式：按键或者存储满。
高低报警：出厂可定制。
开始延迟：0到60分钟可选。
报警延迟：0到60分钟可选。
报警类型：单次，累计。
操作条件：0 to100%RH -30 to 70℃。
存储条件：推荐20 to 60%RH, 10 to 50℃。
     尺寸：62mm\*37mm\*4mm
     重量：大约10 g。
防水级别：IP67。
     标准：CE，ROSH，GSP，EN12830。
通信接口：USB2.0。
电池寿命：约1年。
     软件：DGraph Easy Windows xp/7/8/10。